Концевая профильная фреза Globus 1016.  
Применение: обработка прямо и криволинейных заготовок.  
Оборудование: ручные фрезерные машины и станки с соответствующими зажимными патронами.  
Обрабатываемый материал: мягкая и твердая древесина.  
Параметры:  
Радиус: 32,0мм.  
Высота рабочей части: 38,0мм.  
Диаметр рабочей части: 26,0мм.  
Диаметр хвостовика: 8,0мм.  
Общая длина фрезы: 82,5мм.  
Размеры подшипника: 5,0х13,0х4,0мм.  
Глубина фрезерования: 6,5мм (регулируйте глубину различными подшипниками).  
Материал напайки: твердый сплав.  
Количество режущих граней:2.  
  
Перед проведением работ, проверяйте крепление подшипников и лезвий, если, это предусмотрено конструкцией фрезы.