Концевая профильная фреза Globus 1016.
Применение: обработка прямо и криволинейных заготовок.
Оборудование: ручные фрезерные машины и станки с соответствующими зажимными патронами.
Обрабатываемый материал: мягкая и твердая древесина.
Параметры:
Радиус: 32,0мм.
Высота рабочей части: 38,0мм.
Диаметр рабочей части: 26,0мм.
Диаметр хвостовика: 8,0мм.
Общая длина фрезы: 82,5мм.
Размеры подшипника: 5,0х13,0х4,0мм.
Глубина фрезерования: 6,5мм (регулируйте глубину различными подшипниками).
Материал напайки: твердый сплав.
Количество режущих граней:2.

Перед проведением работ, проверяйте крепление подшипников и лезвий, если, это предусмотрено конструкцией фрезы.